
**Дата :** 24.03.2020

**Група:** ШМ – 5

**Формування нових знань, конспектування**

**Завдання № 1**

Ознайомитися зі способами розрізування та рубання плиток *(технологічна карта)*

**

**Завдання № 2**


Вивчити та законспектувати навчальні елементи з ескізами.


**Завдання № 3**


Відповісти на тестові запитання.


Відповіді надіслати на електронну пошту за адресою: korolovitch@ukr.net


За схемою: **Дата; Група №; Прізвище та ім’я учня(ці)**























**Тестові запитання**

**І Рівень**

1. Який інструмент використовують для насікання борозни на плитці?

А) Молоток масою 70 – 80 г;

Б) Молоток масою 300 – 400 г;

В) Сталевий різець.

2. За допомогою якого пристосування виконують підточку кромок?

А) точильний брусок;

Б) склоріз;

В) кліщі.

3.Яким інструментом розрізують глазуровану плитку?

А) склорізом;

Б) молотком;

В) ватерпасом

4. Перед розрізуванням глазурованої плитки:

А) намічають лінію надрізу;

Б) роблять насічки;

В) підточують кромки

5. Чим не розмічають лицювальну плитку?

А) олівцем;

Б) рейсмусом;

В) крейдою

6. За допомогою якого інструменту прорізують глазур і частину черепка плитки?

А) ножа;

Б) склорізу;

В) рейсмуса

7. Яким боком плитку необхідно вдарити об ребро дошки, щоб плитка розкололася по лінії надрізу?

А) нижнім боком;

Б) верхнім боком;

В) у торець

8. Чим не обробляють кромки після розламування?

А) рашпілем;

Б) точильним бруском;

В) коловоротом

**ІІ Рівень**

Опишіть технологічну послідовність:

* розрізування глазурованих плиток;
* рубання керамічних плиток.