

Автономна насосна станція служить для харчування гідромотора приводу механічних ножиць, а підйом і опускання робочого органу, його поворот в горизонтальне і вертикальне положення здійснюються від гідросистеми базової машини. Для утилізації гілок, що залишилися після обрізки кущів і дерев, застосовуються спеціальні подрібнювачі садових відходів, розглянуті вище.

**Домашнє завдання:**

Знайдіть та продивіться в Інтернеті виконання робіт в озелененні кущорізом ГКШ- 101