**Група МГШМ -32; 30.03.2020р Тема уроку: «Практична робота: «Виготовлення**

**трафарету. Тематична по Т №7»**

**І Практична робота: (**виконується згідно плану « хід роботи», записати в зошит)

**Хід роботи**

1.Підбір ескізу малюнка для трафарету;

2.Перемалюваннґ на прозору кальку;

3 Накреслення на ній сітки клітинок , які позначають буквами і цифрами;

4. Перенесення основних ліній малюнку4

5. Передбачення містків – перемичок 9що надають трафарету цупкість під час вирізання;

6. Покривання трафарету з обох боків оліфою або лаком (щоб не розмокав)

7.Прорізання малюнка скальпелем чи гострим ножем;

8. Зберігання трафарету у папці (щоб уникнути деформації);

9. Трафарети під час зберігання перетрушують тальком;

10. Висновок про виконану роботу.

**ІІ. Тематична по Т №7.**

**Запитання до тематичної №7:** (відповіді записати в зошит)

\* Як розмічають поверхню стіни за висотою?

\* Як називають вузьку смугу між гобеленом і стелею?

\* Що таке гобелен?

\* Якою сумішшю витягують фільонку на межі фарбування поверхні клейовою сумішшю?

\* Якою має бути фільонка?

\* Чи можна користуватися трафаретом під час нанесення декоративних фільонок?

\* Який вид опорядження виконують по свіжопофарбованій поверхні?

\* Які бризки гармонійно поєднуються на білому тлі (фоні) ?

\* У якому випадку щетина щітки для торцювання повинна бути довгою і м’якою?

\* Яке призначення накатування візерунковими валиками?

\* Які візерунки накатують валиками\*

\* Якими рухами валика накатують малюнок?

\* Якою сумішшю грунтують поверхні під фактуру?

\* Яка фарба входить до складу шпаклювальної суміші «шагрень»?\* Яким інструментом виконується шорсткувата фактура?