**Дата :** 20.03.2020

**Група:** ШМ - 5

**Формування нових знань, конспектування**

**Види плиток для настилання підлоги**

**Плитки керамічні для підлог** застосовують у приміщеннях де висуваються підвищенні вимоги. В приміщеннях із сильним стиранням підлоги через інтенсивний рух людей, а також для оздоблення.

**Підлоги з керамічних плиток повинні бути**:

* довговічні,
* вологостійкі
* вогнестійкі,
* водонепроникні,
* гігієнічні.

Плитки випускають одно – та багатокольоровими. До багатокольорових належать:


* Мармуровидні
* Порфировидні
* Килимововізерунчасті
* Рельєфно глазуровані
* Рельєфно-орнаментовані


**За призначенням плитки для підлог поділяють на:**

* Основні
* Добірні
* Основні плитки бувають таких форм: квадратні, прямокутні, шестигранні, восьмигранні;
* Добірні плитки бувають таких форм: квадратні, трикутні, чотиригранні (половинки шестигранних), п’ятигранні.

Всі плитки пакують у дерев’яні ящики або картонні коробки. Їх укладають на грань щільно одна до одної. У кожний ящик або коробку упаковують плитки одного типу, кольору, виду декорування та сорту.

*Опорні конспекти позначити в зошиті схематично*





Викладач Королович О.І.