**Група МГШМ -12; 24.03.2020р. Тема уроку: « Вимоги до основ для улаштування**

 **підшивних стель»**

**І Скласти конспект за планом** (матеріал записати у зошит)

 \* використання стелі системи D 211;

 \* використання системи D 212;

 \* основні елементи комплектних систем;

 \* переваги стель з використанням декоративних плит із полістиролу.

 ( Підручник О.Ю. Старченко , параграф 9.2 стор. 164-165)

**ІІ. Встановити відповідність:** (відповіді записати в зошит)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  А | **З декоративною метою в підшивних стелях використовують** |  1 | **доставляють під монтаж з відповідним маркуванням** |
|  Б | **Плити маркують згідно з планом їхньої розкладки і** |  2 | **перфоровані і неперфоровані плити для улаштування обрамлення стелі по її периметру** |
|   В |  **При розкроюванні ГКП необхідно враховувати** |  3 | **міжповерхового перекриття шпаклівкою «Фугенфюллер»** |
|  Г | **Щебенисті місцяна поверхні міжповерхового перекриття** |  4 | **утворення між ними швів завтовшки 1мм** |
|   Д | **У разі необхідності виконати вирівнювання поверхні** |  5 | **Зашпаклювати або ретельно загрунтувати грунтівкою «Тіфенгрунд»** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **А** |  **Б** |  **В** |  **Г** |  **Д** |
|  |  |  |  |  |

 **Порядок відповіді**