**Група МГШМ -12; 24.03.2020р. Тема уроку: « Вимоги до основ для улаштування**

**підшивних стель»**

**І Скласти конспект за планом** (матеріал записати у зошит)

\* використання стелі системи D 211;

\* використання системи D 212;

\* основні елементи комплектних систем;

\* переваги стель з використанням декоративних плит із полістиролу.

( Підручник О.Ю. Старченко , параграф 9.2 стор. 164-165)

**ІІ. Встановити відповідність:** (відповіді записати в зошит)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | **З декоративною метою в підшивних стелях використовують** | 1 | **доставляють під монтаж з відповідним маркуванням** |
| Б | **Плити маркують згідно з планом їхньої розкладки і** | 2 | **перфоровані і неперфоровані плити для улаштування обрамлення стелі по її периметру** |
| В | **При розкроюванні ГКП необхідно враховувати** | 3 | **міжповерхового перекриття шпаклівкою «Фугенфюллер»** |
| Г | **Щебенисті місцяна поверхні міжповерхового перекриття** | 4 | **утворення між ними швів завтовшки 1мм** |
| Д | **У разі необхідності виконати вирівнювання поверхні** | 5 | **Зашпаклювати або ретельно загрунтувати грунтівкою «Тіфенгрунд»** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **А** | **Б** | **В** | **Г** | **Д** |
|  |  |  |  |  |

**Порядок відповіді**