**С-21 Дата: 15.04.2020**


**Предмет: *Технологія паркетних робіт***

**Тема уроку:  *Конструктивні схеми підлог із паркетних дощок***

Підлогу із паркетних дощок влаштовують по:

* залізобетонним перекриттям пустотним і суцільним;
* на ґрунті.

Вам необхідно розглянути малюнки (а, б, в, г, д, е)



Замалювати всі малюнки в зошит і послідовно описати всі елементи підлоги та їх призначення:

1 – паркетна дошка;

2 – лага;

3 – піщана засипка;

4 – прокладка із м’яких ДВП; М-2 товщина 12 мм;

5 – залізобетонне міжповерхове перекриття пустотне і суцільне;

6 – рулонна гідроізоляція;

7 – дерев’яна прокладка;

8 – бетонний або цегляний стовпчик;

9 – два шари м’яких ДВП.

**Домашнє завдання**: Підручник В.П. Дам’є-Вульфсон «Улаштування підлог із паркету і лінолеуму» §31 рис. 26, конструктивні схеми обов’язково замалювати з позначенням елементів. Знання цієї теми допоможуть вам при написанні тематичної, при вивченні технології влаштування основ; при написанні в подальшому поетапної кваліфікаційної роботи.