**С-31 Дата: 13.04.2020**

**Предмет:** **Технологія паркетних робіт**

**Тема уроку: *Ремонт та реставрація підлоги. Загальні поняття***

***Ремонт*** -виправлення пошкоджень, заміна елементів, починка. Розрізняють *текучий ремонт* (заміна або установлення замінних деталей); *середній* (часткове розбирання і його установлення) і *капітальний* (повне розбирання і заміна).

***Реставрація*** – це поновлення чого-небудь в первинному вигляді або близько до первинного.

 Кожний елемент будівлі має свій певний термін служби. Так паркетні підлоги по досвіду експлуатації і згідно «Положення про проведення планово попереднього ремонту житлових і громадянських будівель розраховані на строк служби 50-80 років залежно від використаних матеріалів.

 Для збільшення терміну служби конструктивних елементів, в тому числі підлог, через 3-5 років проводять текучий ремонт з метою усунення незначних дефектів, виявлених в період експлуатації. До таких дефектів відносяться:

* порушення цілісності лицьового покриття;
* появлення хиткості;
* механічні пошкодження підлоги.

Ремонт виконують, як правило, локально в місцях їх виявлення.

Дефекти підлог можуть виникнути по наступним причинам:

* довгострокова експлуатація;
* непередбачена інтенсивність експлуатації;
* не дотримування температуро-вологого режиму;
* механічні пошкодження як лицьового покриття так і основи;
* перезволоження основи;
* враження дерево руйнівними грибами і комахами (червоточина).

Дефекти підлог виявляють візуально, простукуванням; при ходінні по підлозі; вкриттям окремих ділянок і лабораторними випробовуваннями матеріалів.

**Домашнє завдання:**

1. Опрацювати та закріпити даний матеріал, в підручнику В.Н. Дам’є-Вульфсон «Улаштування паркетних підлог» стр. 170-172
2. Питання для закріплення знань: До чого приводить дострокова та інтенсивна експлуатація? Коли виникає перезволоження основи і до чого може привести паркетні підлоги? Як запобігти дії дерево руйнівних грибів і комах?