Урок №27 17.04.2020

**Група** С-31 **курс** III **професія**  Паркетник

**Майстер в/н:** Баштовий М.Г.

**Тема уроку:** Столярні з’єднання, запилювання пазів, гребнів, шипів та провушин.

**Мета уроку:** Навчити учнів правильно робити запилювання та вибірку гребнів, пазів, шипів.

**Тип заняття:** формування умінь і навичок

**Матеріально-технічне забезпечення уроку:** деревообробні верстати, лінійка, кутовик, олівець, стамески, ножівка.

Перевірка присутності учнів на робочих місцях кожен день, ознайомлення з видами робіт, які виконують учні, та дотримання ними правил техніки безпеки.

**ХІД УРОКУ**

**Організаційна частина:** 8.00-8.05хв

Перевірка явки учнів по журналу.

Перевірка готовності до уроку.

**Вступний інструктаж:** 8.05-8.45 хв

Повідомлення теми уроку.

Повідомлення мети уроку.

Повторити теоретичний навчальний матеріал з метою відновити знання для якісного засвоєння прийомів заготівки матеріалу.

Показати учням як виконується заготівка матеріалу. Розпил дошок на заготівки з припуском на механічну обробку. Обрізання кромок, стругання на фугувальному верстаті кромок під кутом 90°. Розпил дошок на циркульній пилі для продовжного розкрию на деталі з припуском на механічну обробку. Острожка деталей на фугувальному верстаті пласті і кромки в кут 90°. Острожка в розмір по ширині та висоті деталей на рейсмусовому верстат. Розмітка заготівок з припуском на механічну обробку по довжині. Проводимо торцівку деталей на торцювальному верстаті.

Налагоджуємо фрезерний верстат, встановлюємо фрезу та вибираємо паз по центру заготівки зліва. Для того щоб вибрати гребінь використовуємо дві фрези(обратки), виставляємо відносно паза та вибираємо гребінь відносно лицьової сторони. Деталі шліфуємо на шліфувальному верстаті. Сучки, засмоли, тріщини шпаклюємо.

**Контрольні запитання учням:**

1. Які мастики використовують при укладанні паркетних підлог?
2. Як укладають паркетні дошки по лагам?
3. Розкажіть про порядок укладки штучного паркету в прямий ряд?
4. Як укладають паркет з фрізом?
5. Якою повинна бути поверхня паркету після оздоблення?
6. Як ремонтують покриття штучного паркету?
7. Розкажіть про послідовність укладки щитового паркету?
8. Якими малюнками укладають штучний паркет?
9. Які покриття підлог виконують по лагам; по суцільним збірним стяжкам?

**Домашнє завдання:** Є.М. Костенко «Столярні на паркетні роботи»