**Група М -2 ; 24.04.2020р. Тема уроку: « Підготовка шпалер. Нанесення клею на**

**поверхні та шпалери»**

**І. Інформація викладача:**

**1. Підготовка шпалер:**

Перед наклеюванням шпалер перевіряють **колір і малюнок** кожного рулону їх, оскільки в партії шпалер з одним малюнком і кольором часто трапляються рулони **різного відтінку**, а іноді й такі, що відрізняються за кольоровим тоном. Підготовляє шпалери до обклеювання **спеціально** виділений для цього **робітник.** Якщо шпалери клеїти без сортування , на поверхні будуть помітні кольорові **смуги- «стовпи»,** за площею полотнища значно відрізня – тимуться одне від одного. Шпалери різних відтінків можуть стикуватися тільки у кутках приміщення. На кожному рулоні є етикетки з номером артикулу шпалер і виробничого номера або дати виготовлення(вітчизняні шпалери). Необхідно комплектувати шпалери з **одинаковими** номерами **артикулу** і виробничого **номера** (дати виготовлення), що забезпечує ідентичність малюнка і відтінку шпалер. Підготовка шпалер складається з операцій: сортування; обрізування кромок; нарізування полотнищ. Під час обрізування кромок необхідні **точність і акуратність**, особливо під час скручування полотнища з обрізаною кромкою в рулон. Обрізавши кромки , рулон шпалер розрізають на полотнища на спеціальному столі. Довжина полотнищ залежить від **висоти** приміщення. Необхідно враховувати, що для шпалер з малюнком потрібне суміщення, тому довжина має перевищувати потрібну. На етикетці рулону шпалер спеціальними знаками вказується **необхідність суміщення** малюнка і його співвідношення. Підготовку і розкроювання шпалер краще виконувати удвох. Нарізані полотнища комплектують за нумерацією.

Підготовку шпалер виконують вручну і механізовано ( на обрізувальній машині СО-65)

**2. Нанесення клею на поверхні та шпалери:**

Клей наносять на **зворотну** сторону підготовлених полотнищ шпалер **рівномірним** шаром **від центру до країв.** Під часнанесення клею полотнища можутьбути розташовані на спеціальному столі чи на підлозі. Наносити клей можна за допомогою спеціального пристосування. Як правило, спосіб нанесення клею зазначено на етикетці рулону шпалер.

**3. Закріплення матеріалу; «Рішити ребус»** ( відповіді записати в зошит)

**А). три слова; Н О В І К Б И**

**Р З Г І Т У О Т**

**І О Д Н Р І Н К**

**Б) чотири слова; У Р У А Т У Ч А Ь І**

**С М И К О Н Р Т С Ь**

**А Г Т Л К І С Т Н Т**