**Група МГШМ -32; 09.04.2020р. План уроку: «Вимоги до якості пофарбованих**

 **поверхонь фасадів»**

**І Інформація викладача:**

**1. Вимоги до якості пофарбованих поверхонь фасадів:** (матеріал записати в зошит)

 Фарбування фасадів варто виконувати відповідно до технологічної послідовності виконання робіт згідно зі СНІП ІІІ-21-73. До початку фарбування фасадів виконують такі роботи:

\* встановлюють покрівлю;

\* влаштовують піддашки над виходами;

\* встановлюють балкони, лоджії та їх огородження;

\* обробляють стики і шви стінових блоків чи панелей;

\* встановлюють пожежні драбини;

\* усувають пошкодження на поверхнях фасадних стін;

Для фарбування фасадів застосовують вапняно-цементні, силікатні, полівінілацетатні, перхлорвінілові, полімерцементні, цементні з домішкамиполімерів, кремнієорганічні, акрилові фарби. Не допускається використання клейових фарб.

Під час фарбування слід дотримуватися температурного режиму. Фарбувати вапняними сумішами рекомендується за цілодобової температури зовнішнього повітря не менше + 5 С. Забороняється фарбування фасадів в суху . жарку погоду за температури повітря у затінку +27 С і більше; під час прямого впливу сонячних променів; фарбувати фасади після дощу, якщо швидкість вітру перевищує 10 м/с; фарбувати будь-які обмерзлі фасади взимку.

Висохлі покриття мають бути:

\* однорідні, гладенькі на дотик, без пузирів і тріщин;

\* стійкі до миття водою і миючими засобами;

\* відповідати бажаному кольору;

\* нанесений шар фарби має бути суцільним, без патьоків.

Під час фарбування різними фасадними фарбами на поверхні фасадів не допускаються дефекти , що погіршують зовнішній вигляд будівлі. Приймають роботи з фарбування й архітектурного оформлення фасадів за актом.

**2. Закріплення матеріалу; « Дати відповіді на запитання»:** (відповіді записати в зошит)

 + якими фарбами не можна фарбувати фасади?

 + чи виконують фарбування фасадів згідно з вимогами СНіП ІІІ-21 – 73?

 + чи потрібно виконувати вимощення навколо будинку перед фарбуванням фасаду?

+ які роботи мають бути закінчені перед фарбуванням фасаду?

+ чи можна фарбувати фасади одразу після дощу водоемульсійними сумішами?

+ поверхню фасадів змочують водою під час роботи з сумішами?

**3. Рішити ребус:** (відповіді записати в зошит)

**В С Т Н О А В Е Н Я Н Л И О К В А Н Н Я Н П Р Е Л Х Р О І В І Н О Л І В**

**Е М Ц Н Е Н Т І И М В Щ О Н Е Я Н Б Р О О Л Б Н Е Я Н**

**О Р О Г Д О Е Ж Н Я Н З Е О Е Л Е Н Н Я Н Ф Р А У Б А В И Т А Ф А С И Д**