**Група МШ -23; 27.04.2020р. Тема уроку: «Технологія оштукатурювання**

**сітчастих поверхонь»**

**27.04.2020р. Тема уроку: «Способи оштукатурювання**

**сітчастих поверхонь»**

**І. Інформація викладача:**

**1.Оштукатурювання сітчастих поверхонь:**

До початку обштукатурювання сітчастої поверхні необхідно додати їй **жорсткості,** щоб вона не вібрувала. З цією метою спочатку - **перший спосіб** :

\* фарбуємо поверхню сметаноподібним цементним розчином;

\* повторяємо фарбування два, три рази через 4 – 8 годин;

\* накидаємо розчин щіткою;

\* не натискаємо сильно на поверхню.

**Другий спосіб:**

\* сметаноподібний розчин накидаємо на сітку кельмою з сокола - перший

набризк;

\* набризк накидаємо у два – три прийоми через 2-3 години, доки

елементи сітчастої поверхні повністю закриються розчином;

\* безпосереднє накидання чи намазування розчину виконуємо через добу;

\* розрівнюємо накиданий розчин;

\* виконання накривки і її затирання.

У розчини для обштукатурювання сітчастих поверхонь уводимо волокнисті домішки.

**2. Закріплення матеріалу; « Дати відповіді на запитання»** (відповіді записати в зошит)

1. Скільки варто фарбувати сітку цементним розчином?

2. Для чого роблять фарбування сітчастої поверхні цементним розчином?

3. Чи можна фарбування сітчастих поверхонь цементним розчином замінити

набризком?

4. Скільки шарів набризку може бути накидано на сітчасту поверхню?

5. З яким часовим інтервалом здійснюється фарбування цементним розчином?

6. Коли можна братися до накидання штукатурних шарів на сітчасті поверхні?

7. Чи потрібно сітчастій поверхні до початку обштукатурювання додавати жорсткості?

8. Скільки часу устоюється сітчаста поверхня до безпосереднього накидання

штукатурного шару?

9. Якою є особливість складу розчинів для обштукатурювання сітчастих поверхонь?

10. Який прийом намазування використовують за обштукатурювання сітчастих

поверхонь?

**3. Способи оштукатурювання сітчастих поверхонь:**

Для виконання обштукатурювання сітчастих поверхонь потрібні відповідні інструменти, матеріали, інвентар. Під час обштукатурювання поверхонь використовують цементні розчини. Основні способи обштукатурювання сітчастих поверхонь наступні:

+ намазування розчину соколом на стіни і стелі;

+ намазування розчину кельмою на стіни і стелю;

+ накидання розчину навкидь ковшем, кельмою з сокола на стіни і стелю;

+ пофарбування сітчастих поверхонь щіткою;

+ розрівнювання розчину на стінах і стелі півтерками та соколом;

+ накидання накривки, її розрівнювання і затирання терками.

**4. Закріплення матеріалу; « Заповнити самостійно таблицю»** (відповіді записати в зошит)

Таблиця № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування | Призначення | Кількість |
| 1.  2.  3.  4. | Інструмент  Інвентар  Пристрої  Матеріали |  |  |