**Група МШ- 23; 15.04.2020р. Тема уроку: « Способи розрівнювання розчинової**

 **суміші на стелі півтерками»**

 **15.04. 2020р. Тема уроку: « Організація робочого місця при**

 **розрівнюванні розчинової суміші»**

**І Інформація викладача:**

1. **Розрівнювати розчин на стелі** можна любими **півтерками.** Послідовність розрівнювання розчину півтерками на стелі:

 \* приставляємо півтерок до поверхні, на яку накиданий розчин, одним ребром впритул;

 \* рівномірно натискаємо .і ведемо його стелею – на себе; ребро півтерка зрізає надлишки розчину, збираючи їх на своєму полотні; ці надлишки використовуємо для підмазування ділянок на стелях, де розчину недостатньо;

 \* зайвий розчин з півтерка скидаємо до розчинового ящику;

Для цього півтерок рухають стелею впоперек першого вирівнювання. Якісніше вирівнювання розчину досягається перпендикулярними рухами.

Рівність штукатурки залежить від натиску на півтерок. Сильніший натиск - тонший шар розчину.

**2. Закріплення матеріалу; « Рішити криптограму»** ( відповіді записати в зошит)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | О | П | І | Е | Л | І | В | И | С |
| Р | З | Т | В | Н | Я | О | Н | А | К |
| І | В | Е | Р | А | Д | М | І | Є | М |
| Ю | Н | А | К | И | Л | Н | Р | Я | О |
| В | А | М | И | Ш | К | О | Н | Щ | И |
| Т | И | С | Т | И | Р | А | Т | К | У |

**3. Організація робочого місця при розрівнюванні суміші:**

 Продуктивність праці робітника залежить від правильної організації його робочого місця. На будівництві при виконанні опоряджувальних робіт майже немає стаціонарних робочих місць, адже робітник разом із пристроями і матеріалами під час виконання роботи пересувається з однієї ділянки приміщення на іншу. На робочому місці опоряджувальника мають бути обладнання, матеріали і знаряддя праці, потрібні для виконання опорядження. Якщо для роботи потрібний столик, то його встановлюють так,

щоб з цього місця можна було виконати якнайбільший обсяг роботи. Велике значення для організації робіт має своєчасна підготовка матеріалів. Під час виконання робіт обов’язково слід дотримуватися всіх правил безпеки праці і виробничої санітарії. Робочі місця опоряджувальників обладнують засобами зв’язку, а також пристроями, які забезпечують нормальні гігієнічні умови( освітлення, захист від протягів тощо).

 **4. Закріплення матеріалу; « Встановити відповідність»** (відповіді записати в зошит)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  А | **Продуктивність праці робітника залежить від правильної** |  1 | **матеріали і знаряддя праці, потрібні для його виконання** |
|  Б | **На робочому місці опоряджуваль-ника мають бути обладнання,**  |  **2** | **а той, що беруть лівою рукою, - зліва.** |
|  В | **Велике значення для організації робіт має своєчасна підготовка** |  3 | **організації його робочого місця** |
|  Г | **Під час виконання робіт обов’язко-во слід дотримуватися усіх правил**  |  4 | **матеріалів і поточне забезпече-ння ними робітників** |
|  Д | **Ручний інструмент , який беруть правою рукою, має лежати справа,** |  5 | **безпеки праці і виробничої санітарії** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  А |  Б |  В |  Г |  Д |
|  |  |  |  |  |

 **Порядок відповіді:**