**Завдання**

**поетапної атестації**

для групи **С-31**

професія: **паркетник**

кваліфікація: **2-3 розряд**

Викладач: **Баструкова Н.П.**

(дистанційно)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | П.І.Б. учня | **№ завдання****і варіант** | Вид роботи | Розміри | Матеріали | Механізми |
| 1 | Ардашев Євген Сергійович | 8(І) | Влаштування підлоги із паркетних щитів по лагам по суцільним з/б плитам перекриття | 3x4 | Паркетні щити товщиною 40 мм, ДСП,цвяхи 60 мм | Машина для стругання СО-97 |
| 2 | Бодаквенко Давид Олександрович | 4(І) | Влаштування підлоги із штучного паркету на дерев’яному перекритті по лагах | 5x3 | Штучний паркет, 150 x 30, лаги, лак | Машина для стругання СО-97 |
| 3 | €мець Даніїл Русланович | 3(І) | Влаштування підлоги із паркетних дощок на суцільних з/б плитах перекриття по лагах | 5,2 х 3,5 |  Паркетні дошки товщиною 25 мм, лаги | Дисковаелектропилка |
| 4 | Іванов Станіслав Юрійович | 5(ІІ) | Влаштування підлоги із штучного паркету малюнком «палубний прямий» на з/б плитах перекриття |  3 x 5 | Штучний паркет45Ох 45мм, ДВП, лак | Машина для шліфування підлоги СО-60 |
| 5 | Корнієнко Дмитро Генадійович | 2(І) | Влаштування підлоги із паркетних дощок на ґрунті | 6x3 | Паркетні дошки товщиною 27 мм, лаги, рулон гідроізоляції | Машина для натирання підлоги СО-37 |
| 6 | Лук’янець Павло Павлович | 1(ІІ) | Влаштування підлоги із щитового паркету по цементно-піщаній стяжці | 3x5 | Паркетні щити, цвяхи 60-70 мм, ДВП | Паркетна шліфувальна машина СО-155 |
| 7 | Лобачук Дмитро Юрійович | 6(І) | Влаштування підлоги із штучного паркету малюнком «ялинка» на дощатій основі | 3,5 х 3,5 | Штучний паркет, 150хЗО, лак, цвяхи | Дисковаелектропилка |
| 8 | Маліков Ігор Сергійович | 7(І) | Влаштування підлоги із штучного паркету малюнком «палубний прямий» | 4 x 4 | Штучний паркет, цвяхи, лак | Машинка дляшліфуванняСО-60 |
| 9 | Невдоха Кирило Сергійович | 9(І) | Влаштування підлоги із паркетних щитів малюнком «прямим» по з/б перекриття по лагам | 5 х 3 | Паркетні щити товщиною 28 мм, лаги,цвяхи 60 мм | Машина для натирання паркету мастиками |
| 10 | Пироженко Віталій Олександрович | 12(І) | Влаштування підлоги із штучного паркету малюнком «прямий палубний» по з/б плиті перекриття | 5x3 | Штучний паркет 150x30, ДСП, лак | Дисковаелектропилка |
| 11 | Ткаченко Павло Сергійович | 13(І) | Влаштування підлоги із паркетних дощок по багатопустотним з/б плитам перекриття | 4x2 | Паркетні дошки товщиною 25мм, лаги, ДВП | Механізований інструмент для пиляння |
| 12 | Харченко Данило Віталійович | 18(І) | Влаштування штучного паркету малюнком «прямий квадрат» по дерев’яній основі | 3,8 х 3,1 | Штучна корка, лак,цвях 60 мм | Дисковаелектропилка |
| 13 | Чуйков Олександр Олександрович | 21(ІІІ) | Влаштування підлоги із штучного паркету малюнком «палубний косий» на дощатій основі | 4,2 х 4,1 | Штучний паркет 350 х 35мм, лак, цвяхи | Машина для стругання СО-97 |