**08.05.2020**

**Предмет «Технологія паркетних робіт»**

**Група С-21**

**Тематичне оцінювання**

**по темі «Обмір, облік, сортування штучного паркету»**

**Форма проведення: письмова робота**

|  |  |
| --- | --- |
| **Рівні і склад завдання** | **Бали** |
| **І рівень - тестування** |
| 1. Як облічують паркет?а) у штуках і квадратних метрах;б) у штуках;в) у кубометрах.2. З якої породи виготовляють найбільш розповсюджений паркет (міцний, красивий, твердий, з яскраво вираженою структурою деревини і незмінною вологістю):а) з бука;б) з дуба;в) з берези.3. Який паркет найбільш популярний, звичайний і за вартістю дешевий:а) рустикаловий;б) радіальний;в) тангенціальний.4. Яка товщина штучного паркету:а) 5-6 мм;б) 20-30 мм;в)10-18 мм.5. На який паркет порівняно зі штучним зменшується витрата цінних порід, потреба затрат часу на настилання і майже повністю механізовано його виробництво:а) на паркетні дошки;б) на щитовий паркет;6. «Кратний паркет» має розміри:а) 45х400 мм;б) 50х350 мм;в) 65х450 мм. |  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 |
| **ІІ рівень – письмові відповіді** |  |
| 1. По яким ознакам сортують паркет?2. Яка мета складання плану настилання підлоги?3. Що залежить від якості вибраного матеріалу? |  1 1 1 |
| **ІІІ рівень – письмові відповіді** |  |
| 1. Який буває паркет (за способом розпилювання деревини) по структурі і направленню волокон, який із них найбільш популярний, дорогий і чому, а який дешевий або «стандартний»?2. Від чого залежить вибір малюнку паркетної підлоги? Які малюнки паркету використовують при влаштуванні паркету? Які з них найпростіші, а які складні і чому? |  1,5 1,5 |
| **IV рівень – написати реферат** |  |
| В квартирі з двох кімнат: Спальня Вітальня 2,8 м 3 м  5 м 6 мНастеляють паркетні підлоги по залізобетонній плиті перекриття, вам необхідно:1. Вибрати малюнок паркету для кожної кімнати (намалювати його) – мотивуючи чому саме цей спосіб.2. Вибрати розмір паркету згідно малюнку.3. Підрахувати потрібну кількість паркету. |  3 |