**17.03.2020**

**Група С-31**

**Консультація з предмету «Технологія паркетних робіт»**

**(по письмовій екзаменаційній роботі)**

**Тема уроку : План настилання паркету**

Перед початком влаштування покриття складають план настилання паркету, щоб вибрати планки оптимального розміру для кожного приміщення (оптимального розміру щити чи дошки).

При влаштуванні підлоги із штучного паркету можна скористатися Табл. №1 «Поєднання планок (ширини з довжиною) для укладання паркету малюнком «Квадрат», «Ялинка» і «Палубний»». Таблиця знаходиться в підручнику В.Н. Дам`є – Вульфсон «Влаштування підлог з паркету і лінолеуму» ст. 98.

Основна мета складання плану:

* економні витрати матеріалів;
* скорочення трудових затрат.

Для цього в підготовленому приміщенні розкладають насухо паркетні планки залежно від вибраного малюнка:

* «Квадрат» - маячний ряд квадрат;
* «Ялинка» - змійка;
* «Палубний» - маячний ряд палубний.

Якщо згідно вашої теми паркетні щити або паркетні дошки – то насухо розкладаєте їх. Бажано вибрати такий розмір планок і щитів, щоб їх кількість була кратною. Ряди розкладають впоперек приміщення, перпендикулярно світлу, що сприяє повному виявленню природної краси, текстури паркету. Крайні планки не повинні доходити до стін на 10…15 мм.

План настилання паркету ви описуєте в розділі ІІІ «Опис технології робіт» відразу після описання технології виконання підготовки основи.

План настилання кожен учень описує згідно виданої теми.